**Đặc điểm nổi bật**

* Chế độ làm lạnh nhanh [**Powerful**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158070/Slider/vi-vn-daikin-ftc25nv1v-2.jpg) mang lại không gian mát lạnh tức thì.
* Chế độ [**Dry**](https://www.youtube.com/embed/wnYx9MzMMGU) hút ẩm, thích hợp cho những ngày mưa, gió.
* [**Cánh quạt tản nhiệt chống ăn mòn**](https://www.youtube.com/embed/gsrYYx7LRTE) để tăng thêm độ bền cho dàn nóng.
* [**Gas R32**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158070/Slider/vi-vn-daikin-ftc25nv1v-7.jpg) - làm lạnh sâu, bảo vệ môi trường và an toàn cho người dùng

**Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Daikin 11100 BTU FTC35NV1V**

* Tổng quan
* **Công suất làm lạnh:**1.5 HP - 11.100 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**11.100 BTU
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Từ 15 - 20 m2 (từ 40 đến 60 m3)
* **Công nghệ Inverter:**Điều hòa không Inverter
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[0.93 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.79)
* Tính năng
* **Tiện ích:**[Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid12), [Làm lạnh nhanh tức thì](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183" \t "_blank" \o "Làm lạnh nhanh tức thì), [Hẹn giờ bật tắt máy](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid6" \t "_blank" \o "Hẹn giờ bật tắt máy), [Chức năng hút ẩm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid3" \t "_blank" \o "Chức năng hút ẩm)
* **Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:**Tấm vi lọc bụi
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**[Powerful](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#hmenuid9)
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 77 cm - Cao 28.3 cm - Dày 22.3 cm - Nặng 8 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 65.8 cm - Cao 55 cm - Dày 27.5 cm - Nặng 32 kg
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Loại Gas sử dụng:**[R-32](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r32)
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tối đa 15 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**12 m
* **Nơi lắp ráp:**Thái Lan
* **Năm ra mắt:**2018

**Giá bán chính thức : 10.490.000 vnđ**