**Đặc điểm nổi bật**

* Tiết kiệm điện tối ưu cho gia đình với sự kết hợp giữa công nghệ [**Inverter**](https://www.youtube.com/embed/_gC8G2l9gjA) và **[Econo](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158846/Slider/vi-vn-daikin-2-hp-ftkc50tvmv-6.jpg" \o "Econo" \t "_blank)**.
* [**Luồng gió thoải mái Coanda**](https://www.youtube.com/embed/n170S8Xz9eo) tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng.
* [**Làm lạnh nhanh**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158846/Slider/vi-vn-daikin-2-hp-ftkc50tvmv-3.jpg) tức thì sau khi khởi động máy.
* [**Cảm biến mắt thần thông minh Intelligent Eye**](https://www.youtube.com/embed/cUgY0qyuG5o) tự động tăng 2 độ C khi không có người trong phòng để tiết kiệm điện.
* Phin lọc khử mùi xúc tác quang **[Apatit Titan](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/158846/Slider/vi-vn-daikin-2-hp-ftkc50tvmv-9.jpg" \o "Apatit Titan" \t "_blank)** kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả

**Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Daikin Inverter 17700 BTU FTKC50TVMV**

* Tổng quan
* **Công suất làm lạnh:**2 HP - 17.700 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**Không có sưởi ấm
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Từ 20 - 30 m2 (từ 60 đến 80 m3)
* **Công nghệ Inverter:**[Điều hòa Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[1.36 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**[5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.05)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/hieu-suat-nang-luong-tren-may-lanh-la-gi-855133)
* Tính năng
* **Tiện ích:**Tự ngắt điện không ổn định, Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn, [Làm lạnh nhanh tức thì](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183" \t "_blank" \o "Làm lạnh nhanh tức thì), [Tự khởi động lại khi có điện](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid8" \t "_blank" \o "Tự khởi động lại khi có điện), [Chức năng tự chẩn đoán lỗi](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid7" \t "_blank" \o "Chức năng tự chẩn đoán lỗi), [Chức năng hút ẩm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid3" \t "_blank" \o "Chức năng hút ẩm),[Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tac-dung-cua-cac-che-do-gio-tren-may-lanh-588239#hmenuid3)
* **Chế độ tiết kiệm điện:**[Mắt thần thông minh](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cam-bien-mat-than-thong-minh-tren-dieu-hoa-daikin-883194#hmenuid2), [Econo](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-inverter-tren-dieu-hoa-daikin-883195" \l "hmenuid2" \t "_blank" \o "Econo)
* **Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:**[Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-lam-lanh-khu-mui-tren-may-lanh-daikin-588199#hmenuid5)
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**[Powerful](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#hmenuid9)
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 105 cm - Cao 29 - Dày 23.7 cm - Nặng 9 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 82.5 cm - Cao 73.5 cm - Dày 30 cm - Nặng 43 kg
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Loại Gas sử dụng:**[R-32](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r32)
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tối đa 30 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**20 m
* **Nơi lắp ráp:**Thái Lan
* **Năm ra mắt:**2018

**Giá bán chính thức : 22.490.000 vnđ**