**Đặc điểm nổi bật**

* Công nghệ Digital Inverter với máy nén 8 cực - tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh, tuổi thọ cao, ít ồn và hoạt động ổn định.
* Chế độ 1 người dùng tiết kiệm điện thêm lên đến 26%.
* Chế độ làm lạnh nhanh Fast Cooling cho hơi lạnh tức thì.
* Chế độ vận hành khi ngủ giúp người dùng ngủ ngon hơn.
* Tính năng tự động làm sạch - giúp máy lạnh luôn khô thoáng, sạch sẽ.
* Bộ 3 bảo vệ chống ăn mòn, chống sốc điện, chống sốc nhiệt giúp máy hoạt động an toàn và bền lâu

**Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Samsung Inverter 18000 BTU AR18MVFHGWKNSV**

* Tổng quan
* **Công suất làm lạnh:**2 HP - 18.000 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**Không có sưởi ấm
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Từ 20 - 30 m2 (từ 60 đến 80 m3)
* **Công nghệ Inverter:**[Điều hòa Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[1.6 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**[4 sao (Hiệu suất năng lượng 3.98)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/hieu-suat-nang-luong-tren-may-lanh-la-gi-855133)
* Tính năng
* **Tiện ích:**[Làm lạnh nhanh tức thì](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183), [Hẹn giờ bật tắt máy](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid6), [Chế độ vận hành khi ngủ](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/che-do-ngu-dem-tren-may-lanh-la-gi-631348), [Chức năng tự làm sạch](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/chuc-nang-tu-dong-lam-sach-tren-may-lanh-1080148)
* **Chế độ tiết kiệm điện:**[Digital Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/may-nen-inverter-8-cuc-tren-may-lanh-samsung-2016-817570), [1 người dùng (Single user)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-tren-may-lanh-samsung-676210#hmenuid8)
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**Có
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 106.5 cm - Cao 29.8 cm - Dày 24.3 cm - Nặng 11.8 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 87.5 cm - Cao 54.8 cm - Dày 28.4 cm - Nặng 30.2 kg
* **Loại Gas sử dụng:**[R-410A](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r410a)
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Nhôm - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tối đa 20 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**12 m
* **Nơi lắp ráp:**Thái Lan
* **Năm ra mắt:**2017

**Giá bán chính thức : 14.190.000 vnđ**