**Đặc điểm nổi bật**

* Thiết kế tam diện độc đáo - làm mát nhanh hơn, xa hơn và lọc không khí tốt hơn.
* Chế độ Wind-Free toả hơi lạnh dịu nhẹ - tạm biệt tình trạng lạnh buốt.
* Digital Inverter với máy nén 8 cực - tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh, ít ồn và hoạt động ổn định.
* Bộ lọc Easy Filter - lưới lọc siêu mịn giảm thiểu lên đến 99% bụi bẩn trong không khí.
* Chế độ 1 người dùng tiết kiệm điện.
* Chế độ ngủ ngon Good Sleep.
* Chế độ làm mát 2 bước Fast Cool & Comfort Cool

**Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Samsung Inverter 9400 AR10NVFXAWKNSV**

* Tổng quan
* **Công suất làm lạnh:**1 HP - 9.400 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**Không có sưởi ấm
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3)
* **Công nghệ Inverter:**[Điều hòa Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[0.85 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**[5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.68)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/hieu-suat-nang-luong-tren-may-lanh-la-gi-855133)
* Tính năng
* **Tiện ích:**[Chế độ Wind-Free](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/wind-free-cong-nghe-lam-lanh-cua-tuong-lai-1068729), [Chế độ Good Sleep](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-tren-may-lanh-samsung-676210#hmenuid6), [Bộ 3 bảo vệ tăng cường](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/bo-3-bao-ve-tang-cuong-tren-may-lanh-samsung-la-gi-817565), [Tự khởi động lại khi có điện](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid8), [Hẹn giờ bật tắt máy](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107#hmenuid6), [Công nghệ chống ăn mòn Durafin](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/he-thong-tan-nhiet-chong-an-mon-durafin-la-gi-1115568), [Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/che-do-ngu-dem-tren-may-lanh-la-gi-631348), [Hoạt động siêu êm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tinh-nang-hoat-dong-sieu-em-cua-may-lanh-la-gi-1061527), [Chức năng tự làm sạch](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/chuc-nang-tu-dong-lam-sach-tren-may-lanh-1080148)
* **Chế độ tiết kiệm điện:**[Digital Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/may-nen-inverter-8-cuc-tren-may-lanh-samsung-2016-817570), [1 người dùng (Single user)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-tren-may-lanh-samsung-676210#hmenuid8)
* **Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:**[Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-lam-lanh-khu-mui-tren-may-lanh-samsung-588196#hmenuid1)
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**[Fast Cool & Comfort Cool](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#hmenuid3)
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 82.8 cm - Cao 27 cm - Dày 25.5 cm - Nặng 8.2 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 76 cm - Cao 47.5 cm - Dày 26.5 cm - Nặng 19.2 kg
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Nhôm - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Loại Gas sử dụng:**[R-410A](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r410a)
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tối đa 15 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**7 m
* **Nơi lắp ráp:**Thái Lan
* **Năm ra mắt:**2018

**Giá bán chính thức : 12.000.000 vnđ**