**Đặc điểm nổi bật**

* Công nghệ [**Inverter**](https://www.youtube.com/embed/_gC8G2l9gjA) - tiết kiệm điện, vận hành êm, làm lạnh sâu và hơi lạnh lan tỏa đều.
* Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ **[iAuto-X](https://www.youtube.com/embed/aG9-aPv2kTM" \o "iAuto-X" \t "_blank)**.
* Dòng **[Aerowings](https://www.youtube.com/embed/eOqs1LQXbpc" \o "Aerowings" \t "_blank)** - 2 cánh đảo gió với 2 motor riêng biệt giúp điều chỉnh hướng gió tốt hơn.
* Công nghệ **[Nanoe-G](https://www.youtube.com/embed/n96mN7SA3lA" \o "Nanoe-G" \t "_blank)** - lọc không khí trong lành, sạch bụi bẩn.
* Kháng khuẩn, khử mùi các mùi khó chịu cùng công nghệ Nanoe-X.
* Bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm điện cho cả gia đình với chế độ ngủ ban đêm.
* [**Gas R32**](https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/2002/153825/Slider/vi-vn-gasr32.jpg) an toàn, thân thiện với môi trường.
* **Tổng quan**
* **Công suất làm lạnh:**1 HP - 8.700 BTU
* **Công suất sưởi ấm:**Không có sưởi ấm
* **Phạm vi làm lạnh hiệu quả:**Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3)
* **Công nghệ Inverter:**[Điều hòa Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Loại máy:**Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh)
* **Công suất tiêu thụ trung bình:**[0.68 kW/h](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-suat-tieu-thu-dien-toi-da-855107)
* **Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:**[5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.39)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/hieu-suat-nang-luong-tren-may-lanh-la-gi-855133)
* Tính năng
* **Tiện ích:**[Làm lạnh nhanh tức thì](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183), [Chức năng tự chẩn đoán lỗi](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid7" \t "_blank" \o "Chức năng tự chẩn đoán lỗi), [Chức năng hút ẩm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid3" \t "_blank" \o "Chức năng hút ẩm), [Hẹn giờ bật tắt máy](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-thuong-thay-tren-may-lanh-795107" \l "hmenuid6" \t "_blank" \o "Hẹn giờ bật tắt máy), [Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm)](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/che-do-ngu-dem-tren-may-lanh-la-gi-631348" \t "_blank" \o "Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm)), [Hoạt động siêu êm](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tinh-nang-hoat-dong-sieu-em-cua-may-lanh-la-gi-1061527" \t "_blank" \o "Hoạt động siêu êm)
* **Chế độ tiết kiệm điện:**[Chỉ có Inverter](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/the-nao-la-may-lanh-inverter-628934)
* **Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:**[NanoeX](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-nanoex-tren-may-lanh-pana-khu-duoc-it-nh-1077297), [Nanoe-G](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/bo-loc-nanoe-g-tren-may-lanh-panasonic-804161" \t "_blank" \o "Nanoe-G)
* **Chế độ làm lạnh nhanh:**[iAuto-X](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#hmenuid7)
* **Chế độ gió:**Điều khiển lên xuống, trái phải tự động
* Thông tin chung
* **Thông tin cục lạnh:**Dài 91.9 cm - Cao 29.5 cm - Dày 19.9 cm - Nặng 9 kg
* **Thông tin cục nóng:**Dài 65 cm - Cao 51.1 cm - Dày 23 cm - Nặng 19 kg
* **Chất liệu dàn tản nhiệt:**Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm
* **Loại Gas sử dụng:**[R-32](https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-loai-gas-tren-may-lanh-588213#r32)
* **Chiều dài lắp đặt ống đồng:**Tối đa 20 m
* **Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:**15 m
* **Nơi lắp ráp:**Malaysia
* **Năm ra mắt:**2018

**Gía bán chính thức : 12.190.000 vnđ**